Ausschreibungstext



Artikelnummer
239061

Typ
Hikvision DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80(2.8-12mm)O-STD

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, Solar, 4MP, 2,8-12mm, 4G, IP66, Akku

Hauptmerkmale
80-W-Photovoltaikmodul, 360-Wh-Lithium-Akku
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
Unterstützung von Batteriemanagement, Batterieanzeige, Batterieschutz bei zu niedriger Temperatur, Lade-/Entladeschutz, Schutz bei zu niedrigem Batteriestand und Fernaktivierung
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G Übertragung, unterstützt MicroSD-Karte
Wasser- und staubdicht (IP66)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Bulletkamera, Sonderkamera

	Leistungsaufnahme
	7 W

	Montageart
	Mastmontage

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1440

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	107,4°

	Bildwinkel vertikal
	56°

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311322899

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
