Ausschreibungstext



Artikelnummer
246883

Typ
AG Neovo QX6502

Kurzbeschreibung
65' (165cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, Display Port, 4x HDMI Multiview

Hauptmerkmale
4K UHD Display mit 4x HDMI Multiview
Natives Quad-View und flexible PIP-/PBP-Layouts
4× HDMI, DisplayPort und RS232 Daisy-Chain
Blackout-Modus und Dimmsteuerung
Proaktives Systemmonitoring mit Failover-Schutz
Robustes Metallgehäuse mit NeoV™-Optikglas
Geeignet für 24/7-Anwendungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Energieeffizienzklasse
	G

	Farbe (Gehäuse)
	Schwarz

	Gehäusematerial
	Metall

	Leistungsaufnahme
	125 W

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Zertifizierungen
	IK08

	Display / Darstellung
	

	Betrachtungswinkel horizontal
	178 °

	Betrachtungswinkel vertikal
	178 °

	Bildschirmdiagonale (cm)
	165

	Bildschirmdiagonale (Zoll)
	65 "

	Helligkeit (typisch)
	350 cd/m²

	Hintergrundbeleuchtung
	LED

	Kontrastverhältnis (typisch)
	1500:1

	Reaktionszeit (typisch)
	5 ms

	Seitenverhältnis
	16:9

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Audioeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Infrarot, RS-232

	Videoeingänge
	4x HDMI, Display Port

	Video
	

	Maximale Bildauflösung (HV)
	3840x2160

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	QX6502

	Serie
	QX-Serie

	Hersteller
	AG Neovo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AG Neovo CMP-01
	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter

	AG Neovo FMC-07
	Display-Rollwagen, für Displays bis 100kg

	AG Neovo KNB01
	Externer Helligkeitsregler, für AG Neovo QX-Serie

	AG Neovo LMA-02
	Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 50kg, bis VESA 600x400

	AG Neovo LMK-01
	Wandhalterungskit für max. 80 kg, bis VESA 725x450

	AG Neovo LMK-03
	Wandhalterungskit, max. 100kg, bis VESA 800x500



Empfehlungen

Dienstleistungen
