Ausschreibungstext



Artikelnummer
245089

Typ
Hikvision HM-TD1218-2/G0/T1A(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 160x120 Thermal, 1,8mm Brennweite, 5MP, 2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale
Auflösung 160 × 120, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 °C, F# = 1,0)
Video Content Analysis 3.0 (VCA3.0): hochpräzise Erkennung und Klassifizierung von Fahrzeugen und Personen
Unterstützt intelligente Hybridbeleuchtung: Weißlicht, IR und Smart-Modus
Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)
Unterstützt einen Algorithmus zur Brandherd-Erkennung
Unterstützt einen Algorithmus zur Raucherkennung
Bildverarbeitungstechnologie: linear, Histogramm, selbstanpassender thermischer AGC-Modus, DDE, 3D-DNR
Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Kameratyp
	Bi-Spektral

	Leistungsaufnahme
	6,5 W

	Montageart
	Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 65°C

	Thermische Auflösung
	160x120

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,0176 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1944

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	90°

	Bildwinkel vertikal
	66,4°

	Brennweite
	2 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6974004647346

	Hersteller-Nummer
	305403055

	Serie
	Hikmicro

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-140
	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140
	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140B
	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM21
	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
