Ausschreibungstext



Artikelnummer
242071

Typ
Hikvision DS-2CD3643G2-IZSU(2.7-13.5mm)(B)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Varifokal Bullet, 4MP, 2,7-13,5mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	15 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,9"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	102,4°

	Bildwinkel vertikal
	54,7°

	Brennweite
	2,7 - 13,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160463742

	Hersteller-Nummer
	311326115

	Serie
	Acusense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
