Ausschreibungstext



Artikelnummer
247189

Typ
Global Proof TBX6320T

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, ICR, -20°C - 60°C, für Tunnel Anwendungen, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale
Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L für den Einsatz in maritimen und aggressiven Umgebungen
Wetterfest gemäß Schutzklasse IP67
Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung
Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)
32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)
Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
ONVIF®-Profil S-zertifiziert
Intelligente dynamische Rauschunterdrückung
Einfache Installation und Aufstellung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Wischer
	Ja

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1944x1212

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,8°

	Bildwinkel vertikal
	36,2°

	Brennweite
	4,44 - 142,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	32

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010005

	Serie
	TBX6320

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof STS800
	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800



Empfehlungen

Dienstleistungen
