Ausschreibungstext



Artikelnummer
247194

Typ
Global Proof DCX5000 IP

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl PTZ Kamera, 2MP, 30x optischer Zoom, für den Einsatz in maritimen / aggressiven Umgebungen, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale
Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L für den Einsatz in maritimen und aggressiven Umgebungen.
Wetterfest gemäß Schutzklasse IP67.
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.
30-facher optischer Zoom, der Personen in einer Entfernung von bis zu 183 m klar identifiziert.
Dynamikbereich von 120 dB für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit Überbelichtung.
Smart Streaming, IDNR und H.265 reduzieren die Bitrate um bis zu 80 %.
Einfache Befestigung und Positionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ

	Leistungsaufnahme
	14 W

	Montageart
	Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Blendensteuerung
	Automatisch

	Brennweite
	4,5 - 135 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	30

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010015

	Serie
	DCX5000

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter



Empfehlungen

Dienstleistungen
