Ausschreibungstext



Artikelnummer
247314

Typ
Bosch NDM-7713-AL

Kurzbeschreibung
Netzwerk Multisensor Kamera, 4x2592x1944@30fps, 3,2-8,1mm, IR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Metall / Kunststoff

	Kameratyp
	Multisensor Kamera

	Montageart
	Deckenmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3bt Type 3, IEEE 802.3bt Type 4

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	24VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 55 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	HDR 120dB

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,035 Lux

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2592x1944

	Funktionen
	

	Drehbereich
	360 °

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	104° -37°

	Bildwinkel vertikal
	73° - 28°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	3,2 - 8,1mm

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	F.01U.430.194

	Serie
	IQSIGHT Flexidome multi+

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch MSD-V1T00
	MicroSD Karte, 1TB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-V1T50
	MicroSD Karte, 1,5TB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-V256G
	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-V512G
	MicroSD Karte, 512GB, für Videoüberwachung

	Bosch MVC-IVA-APC
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-PPE
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	Bosch NDA-6090-PMA
	Mastadapter für bt Midspans outdoor

	Bosch NDA-7100-PIPE
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-7100-PIPEF
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-PEND-WPLATE
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-PSU0H
	Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-PSU2H
	Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NPD-6001-I
	HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt, Industrie

	Bosch NPD-6001C
	HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt

	Bosch NPD-6001C-E
	HighPoE Midspan 60W IEEE802.3bt IP67

	Bosch NPD-9001-E
	HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67



Empfehlungen

Dienstleistungen
