Ausschreibungstext



Artikelnummer
246178

Typ
Bosch NDP-7803S-Z30L

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@60fps, 6,6-198mm, IK10, IP66, IR

Hauptmerkmale
starlight und HDR X für überragende Klarheit bei schwachem Licht
Erfassungsreichweite IR: 550m
IVA Pro
GenAI, damit Benutzer versteht, was passiert
Elecktronische BIldstabilisation (EIS)
FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, L16/16kHz

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Leistungsaufnahme
	21 W

	Montageart
	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3bt

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	24VAC, 36VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 50 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 133dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0168 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1440

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)
	400 °/sec

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	1000Base-T, 100Base-TX

	Ports
	1000base-T, 1x 100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	58,7° - 2,2°

	Brennweite
	6,6 - 198 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (digital)
	16

	Zoomfaktor (optisch)
	30

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	F.01U.435.293

	Serie
	AUTODOME 7100s IR

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch MSD-064G
	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-128G
	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-256G
	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung

	Bosch MVC-IVA-APC
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-IT
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	Bosch NDA-6090-PMA
	Mastadapter für bt Midspans outdoor

	Bosch NDA-7100-CBL
	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 7100i IR

	Bosch NDA-7100-HCBL
	Kuppel, klar, hydrophob, für Bosch Autodome 7100i

	Bosch NDA-7100-PA0H
	Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V

	Bosch NDA-7100-PA0HF
	Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V, LWL

	Bosch NDA-7100-PA2HF
	Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V, LWL

	Bosch NDA-7100-PEN
	Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-7100-PENF
	Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss

	Bosch NDA-7100-PIPE
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-7100-PIPEF
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-7100-TBL
	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 7100i

	Bosch NDA-7100-WP
	Wetterschutzgehäuse für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-PEND-WPLATE
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	Bosch NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	Bosch NDA-U-PMTS
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm

	Bosch NDA-U-PSU0H
	Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-PSU2H
	Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	Bosch NPD-9001-E
	HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67



Empfehlungen

Dienstleistungen
