Ausschreibungstext



Artikelnummer
244599

Typ
Global Proof NYX ELI160 NUO WL-HT -230/110VAC- 60°

Kurzbeschreibung
LED Weißlicht Scheinwerfer, 230VAC/110VAC, 60° Leuchtwinkel, IP66, 31W, für hohe Temperaturen

Hauptmerkmale
230/110VAC / 31W Stromverbrauch
60° Leuchtwinkel
IP66
Betriebstemperatur: -20°C bis +300°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	9899400806

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof ST160
	Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900



Empfehlungen

Dienstleistungen
