Ausschreibungstext



Artikelnummer
244601

Typ
Global Proof NYX ELI160 NUO WL-HT PoE Plus 30°

Kurzbeschreibung
LED Weißlicht Scheinwerfer, PoE (802.3at), 30° Leuchtwinkel, IP67, 31W, für hohe Temperaturen

Hauptmerkmale
Hi-PoE (802.3at)
30° Leuchtwinkel
IP66
Betriebstemperatur: -20°C bis +300°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	9899400808

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof ST160
	Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900



Empfehlungen

Dienstleistungen
