Ausschreibungstext



Artikelnummer
247509

Typ
Hikvision DS-2CD6D84G3-IZHS/NFC(3-7.5mm)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x8MP, 3 - 7,5mm,Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale
4 einstellbare Objektive in einer Kamera decken ein Sichtfeld von bis zu 360° ab, wodurch eine lückenlose Überwachung ohne tote Winkel gewährleistet ist; der Neigungswinkel der Überwachung kann angepasst werden
Jedes Objektiv verfügt über eine Auflösung von bis zu 8 MP und liefert klare Bilder; auf der Videowand können mehr Details angezeigt werden
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Zielklassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning für bis zu 4 Kanäle
Einzigartige PTRZ-Funktion für eine effiziente Installation
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	45 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	HiPoE

	Schutzart
	IP67, NEMA 4X

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,7"

	Lichtempfindlichkeit
	0,002 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	113,6° - 44,3°

	Bildwinkel vertikal
	59,6° - 24,9°

	Brennweite
	3 - 7,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311335460

	Hersteller
	Hikvision
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