Ausschreibungstext



Artikelnummer
247577

Typ
Hikvision Smoke Alarm-HF-S3E-R8

Kurzbeschreibung
Rauchmelder, doppelte Lichtsensorik, 85 db Alarmlautstärke, drahtlose Vernetzung

Hauptmerkmale
Dank der doppelten Lichtsensorik werden Fehlalarme, die durch Wasserdampf in der Umgebung verursacht werden, wirksam reduziert, was zu einer höheren Genauigkeit bei der Raucherkennung führt.
Unterstützung für Rauchmelder.
Unterstützt einen lokalen Alarmton mit einer Lautstärke von 85 dB.
Lithium-Batterie-Stromversorgung mit einer theoretischen Lebensdauer von bis zu 8 Jahren.
Mithilfe der Selbsttestfunktion kann der Benutzer den Betriebsstatus des Geräts über die Selbsttest-Taste überprüfen.
Unterstützt die drahtlose Fernbedienung.
Unterstützt drahtlose Vernetzung.
Funktionen zur Meldung mehrerer Fehler, darunter ein Unterspannungsalarm und ein Maze-Fehleralarm.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Montageart
	Deckenmontage

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	329000045

	Hersteller
	Hikvision
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