Ausschreibungstext



Artikelnummer
247177

Typ
Hanwha Vision TNM-C4962TD

Kurzbeschreibung
Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 25mm 8fps, 8MP MVF 10,9-29mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale
Bi-Spektrum: VGA-Wärmebild- & 8MP-Sensor sichtbar
Bildwiederholfrequenz 30fps(sichtbar) 8fps(thermisch)
Objektiv thermisch: 25mm feste Brennweite
Objektiv sichtbar: 10,9-29,0mm motorisiertes Varioobjektiv
AI-basierte Objektklassifizierung mit beiden Kanälen (Person/Fahrzeug)
Fernüberwachung der Temperatur im Bereich von -20 ~ 130°C
10 polygonale ROI-Bereiche für die Temperaturüberwachung
IP66/IP67,IK10, NEMA4X
PoE+ (IEEE802.3at), 12 V Gleichspannung
Verbesserte All-in-One-Installationslösung (Wand & Mast)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.711u, G.726

	Beleuchtung
	Nein

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bi-Spektral, Wärmebildkamera

	Leistungsaufnahme
	235 W

	Montageart
	Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66, IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Thermische Auflösung
	640x480

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Aufnahmesensor
	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer

	Lichtempfindlichkeit
	0,06 Lux

	System
	True Day&Night, Wärmebild

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Bewegungsanalyse, Loitering Detektion, Virtueller Zaun, Zonen-Überwachung

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	200,1 m

	Interner-Speicher
	2x microSD-Kartenslot, 512 MB Flash

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	4

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	42°

	Bildwinkel vertikal
	23°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	10,9 - 29 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TNM-C4962TD

	Serie
	Wisenet T

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SBD-180PMW
	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß

	Hanwha Vision SBP-115PFA
	Halterung für Wand- und Mastmontage

	Hanwha Vision SBP-140CMB
	Halterung für Deckenmontage für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP

	Hanwha Vision SBP-150CMI
	Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-150CMP
	Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-150NBW
	Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X

	Hanwha Vision SBP-150PMW
	Masthalterung für Hanwha Kameras und Zubehör Außen, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-156KMW
	Eckhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-160WMW1
	Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß

	Hanwha Vision SBP-180CMB
	Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP

	Hanwha Vision SBP-180CMS
	Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP

	Hanwha Vision SBP-200WMW
	3 Stück Wand- und Mastadapter , Aluminium, weiß, TR30,

	Hanwha Vision SBP-250WMW
	Halterung für Wand- und Mastmontage

	Hanwha Vision SBP-300CMI
	Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-300CMP
	Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-300CMTW
	Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30

	Hanwha Vision SBP-300CMW1
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-400WMW
	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-900CMP
	Deckenabhängung für Hanwha, 90cm, Base SBP-140CMB, SBP-180CMB Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-900CMW
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-C15H
	1,5"-Kupplung (weiß) 4er-Pack kompatibel mit Deckenhalterung .

	Hanwha Vision SBP-C15P
	Hanwha Deckenabhängung für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP



Empfehlungen

Dienstleistungen
