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Artikelnummer
247465

Typ
AXIS F2108 STD SENSOR 90 DEG 8 PCS

Kurzbeschreibung
1/2,9" Sensor Objektiv Einheit, 3,07 mm, 3840x2160, Innen, für AXIS F91, 8er-Pack

Hauptmerkmale
Gerade oder abgewinkelte Anschlussleitung
Hervorragende 4K-Auflösung
Horizontales Sichtfeld von 110°
Kompatibel mit Kabeln bis 30 m
Für die unauffällige Überwachung in Innenräumen
8er-Pack

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Leistungsaufnahme
	0,9 W

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20 °C - 50 °C

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,9"

	Lichtempfindlichkeit
	0,4 Lux

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	110°

	Bildwinkel vertikal
	55°

	Brennweite
	3,07 mm

	Objektiv-Mount
	M12

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	03686-021

	Serie
	Axis F21

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS F8212 TRIM RING 10PCS
	Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St

	AXIS TF1201 RECESSED MT. 4P
	Einbauhalterung für Sensoren, für den Innenbereich, 4er-Pack

	AXIS TF1204-RE RECESSED MOUNT 4 PCS
	Einbauhalterungen für Sensoren, für den Außenbereich, 4er-Pack

	AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P
	Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack

	AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P
	SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack

	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack

	AXIS TU6004-E CABLE 20 M
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 20m, schwarz

	AXIS TU6004-E Cable 30m
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz

	AXIS TU6004-E Cable 8m
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz

	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack

	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack

	AXIS TU6007-E CABLE 8M
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m

	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack



Empfehlungen

Dienstleistungen
