Ausschreibungstext



Artikelnummer
211858

Typ
TOSIBOX TBL2EU

Kurzbeschreibung
TOSIBOX Lock, Hardware für Ferneinwahl, Netzkabel mit EU Stecker

Hauptmerkmale
Hardware zur Ferneinwahl in entfernte lokale Netze
Einfache Plug&Play Konfiguration
Schnelle Inbetriebnahme
Hohe Sicherheit
Sehr flexibel einsetzbar
Leicht skalierbar
Mit jeder Internetverbindung verwendbar
Erweiterter Temperaturbereich
Kein Tosibox Key im Lieferumfang
Hutschienen-Adapter im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Bauart
	Modul

	Gerätetyp
	Gehäuse

	Montageart
	Desktop, DIN Rail

	Schutzart
	IP20

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C ~ +50°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TBL2EU

	Hersteller
	TOSIBOX



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
