Ausschreibungstext



Artikelnummer
204880

Typ
AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6

Kurzbeschreibung
PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021002135

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66

	AXIS T91M47 POLE MOUNT
	Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switche

	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T



Empfehlungen

Dienstleistungen
