Ausschreibungstext



Artikelnummer
215242

Typ
RS217

Kurzbeschreibung
Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN, USB 3.0, 19",1HE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Synology



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	ST2000VX008
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST4000VX007
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	ST8000VX004
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	Synology DEVICE LICENSE (X 1)
	Freischaltcode, 1 Kamera Lizenz, für Synology Surveillance Station

	Synology DEVICE LICENSE (X 4)
	Freischaltcode, 4 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station

	Synology DEVICE LICENSE (X 8)
	Freischaltcode, 8 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station

	Synology RKS1317
	Rackschienen Set, 2x Gleitschienen, ausziehbar, für Synology 19" Geräte

	VS360HD
	VisualStation, für Anzeige von bis zu 36 IP Kameras, USB 720p, Gbit LAN, HDMI, VGA

	WD10PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	WD30PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	Western Digital WD1005FBYZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 7200RPM, 128MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	Western Digital WD20PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	Western Digital WD40PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert



Empfehlungen
	Seagate ST1000VX005
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb

	Seagate ST3000VX009
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST2000VX008
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST4000VX007
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	ST6000VX001
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor



Dienstleistungen
	CON-VKON-16
	Vorkonfiguration Netzwerkvideorekorder mit 1-16 Netzwerkkameras

	CON-VKON-4
	Vorkonfiguration Netzwerkvideorekorder mit 1-4 Netzwerkkameras

	CON-VKonX
	Vorkonfiguration Netzwerk Video Rekorder


