Ausschreibungstext



Artikelnummer
214191

Typ
AXIS T94M02D PENDANT KIT

Kurzbeschreibung
Hängemontageset, für Montage mit T91 Halterungen oder 1,5" Rohren, für AXIS P3707-PE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS 1.5" NPS/NPT MALE COUPLER
	Adapter, 1.5" NPT Male/Male, für Axis Hängeset Anbindung an bestehende NPS/NPT Systeme

	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P
	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück

	AXIS T91B50 TELESCOPIC CEIL MNT
	Deckenhalterung, mit Teleskop Verlängerung, 1m - 2m, IK10, NEMA 4X, Drehgelenk bis 45°

	AXIS T91B51 CEILING MOUNT
	Deckenhalterung, Drehgelenk bis 45°, Innen, Außen, IK10, NEMA 4X, bis 10kg

	AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM
	Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder

	AXIS T91B63 CEILING MOUNT
	Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes

	AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM
	Mastmontage Adapter, Außen, 65-165mm Mastdurchmesser, IK10, Weiß

	AXIS T91D61 WALL MOUNT
	Wandarm, mit 1,5" NPT Gewinde, für Axis Dome Kameras

	AXIS T91D62 TELESCOPIC PARAPET MNT
	Halterung, für Brüstung und Wand, verstellbar, 180° schwenkbar, weiß, für 1.5" NPS

	AXIS T91H61 WALL MOUNT
	Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66



Empfehlungen

Dienstleistungen
