Specifications text



Article number
237260

Type
SeeEyes SC-IPR07P

Short description
Media Converter, 1 Channel Ethernet over Coax Receiver, 1000m reach

Main Features
1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung Empfänger
Langstreckenübertragung über RG-6
Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m
Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km
48VDC 1A Netzteil im Lieferumfang enthalten

Other Features (Specifications)
	General
	

	Design
	Mini module

	Type
	Media converter

	Mounting type
	Wall

	Reach
	1 km

	Power supply
	48VDC, Poe

	Temperature Range (Operating)
	-10°C ~ +50°C

	Interfaces / Inputs/ Outputs
	

	Ports
	1

	 Product labeling:
	

	Manufacturer order number
	SC-IPR07P w/ 48V adapter

	Series
	SeeEyes SC-IP

	Brand
	SeeEyes



Additional Productinformation



Related products
	SC-IPT1204P
	4-channel-IP transmitter PoE over Coax, Reach 500m



Recommendations

Services
